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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана на основе: 

· Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

· Профессионального стандарта ««Электромонтажник», (рег. номер 45498, код 16.108, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 18 января 2017 г. № 50н);

· Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 3, «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», параграфы 440-442).  

Данная программа профессионального обучения предназначена переподготовки рабочих по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 
Категория слушателей:

Базовое образование – среднее (полное) общее, переподготовка - лица, имеющие профессиональную подготовку по родственной профессии, повышение квалификации -

лица, имеющие профессию электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.
Цель и задачи изучения программы: формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение основным приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии.

Учебные планы содержат:
Теоретические занятия, включающие в себя следующие учебные курсы:

· общепрофессиональный цикл,
· профессиональный модуль, 
· специальный курс,
Практическая подготовка включает в себя: 

· практика в мастерских техникума;

· практика на рабочем месте.

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен:

Для лиц, ранее не имевших профессии рабочего, на теоретическое обучение предусмотрено -86 часа, на практическую подготовку - 72 часа, всего – 164 часов в течении 2-х месяцев. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. 
Если аттестуемый на начальный разряд, показывает знания и профессиональные умения выше установленной квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ установленного образца.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения программы определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

Квалификационная характеристика
Квалификация - 3-й разряд 
 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го разряда по завершении обучения по программе обучающийся должен знать:
· основные виды крепежных деталей; 

· устройство простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента; 

· простые электрические монтажные схемы; устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; 

· виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах и правила пользования ими; 

· правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.
По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь: 

-выполнять простые работы по монтажу силовых систем и электрооборудования.

Квалификация - 4-й разряд 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда по завершении обучения по программе обучающийся должен знать: 
· устройство монтируемого электрооборудования; способы измерения сопротивления изоляции; электрические монтажные схемы;

· способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2;

· способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов; правила строповки и перемещения оборудования; устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; устройство монтажных пистолетов и правила ухода за ними; 

· способы монтажа распределительных устройств; 

· основные узлы и детали трансформаторов; 

· правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. 


По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

-выполнять работы средней сложности по монтажу силовых сетей и электрооборудования.

Квалификация - 5-й разряд
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда по завершении обучения по программе обучающийся должен знать:
 способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования; 

правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин; 

правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских; 

правила сборки и крепления закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов; 

порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных электрических монтажных схем; изоляционные характеристики трансформаторов.
По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

-выполнять сложные работы по монтажу силовых сетей и электрооборудования.

Квалификация - 6-й разряд 
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6-го разряда по завершении обучения по программе обучающийся должен знать:
· способы разделки и монтажа высоковольтных, контрольных и специальных кабелей;

· конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов станций;

· электрические схемы, методы проверки и регулирования электрооборудования;

· технические характеристики трансформаторов; 

· устройство электротехнических установок; технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию; 

· правила выполнения работ во взрывоопасных зонах; 

· основы релейной защиты.

 По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

выполнять особо сложные работы по монтажу силовых сетей и электрооборудования.

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки рабочих по профессии 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
	№ п/ п
	Название тем, разделов
	Всего часов
	В том числе
	Форма контро- ля

	
	
	
	лекции
	прак. занятия
	

	П.00
	Профессиональный цикл
	158
	86
	72
	

	ОП.00
	Общепрофессиональный цикл
	28
	28
	
	

	ОП.01
	Техническое черчение
	4
	4
	
	зачет

	ОП.02
	Электротехника
	6
	6
	
	зачет

	ОП.03
	Электроматериаловедение
	8
	8
	
	зачет

	ОП.04
	Общая технология электромонтажных работ
	6
	6
	
	зачет

	ОП.05
	Охрана труда
	4
	4
	
	зачет

	ПМ.00
	Профессиональные модули
	130
	58
	72
	

	ПМ.01
	Монтаж силового оборудования
	28
	28
	
	

	МДК.01.01
	Технология монтажа силового оборудования
	28
	28
	
	

	ПМ.02
	Монтаж силовых электропроводок
	30
	30
	
	зачет

	МДК.02.01
	Технология монтажа силовых электропроводок
	30
	30
	
	зачет

	УП.01
	Учебная практика
	36
	
	36
	зачет

	ПП.01
	Производственная практика
	36
	
	36
	Диф.зачет

	
	Итоговая аттестация
	6
	
	6
	Квалификационный экзамен

	
	ИТОГО
	164
	86
	78
	


ОП.01 Техническое черчение

Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническое черчение

	№ 
	Содержание учебного материала
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Введение в предмет. Роль технического черчения в современном производстве. Компьютерная графика. Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего. Понятие о чертежах деталей машин.
	1
	2

	2
	Определения. Термины. Виды и типы схем. Правила выполнения и чтения схем. Гидравлические и пневматические схемы. Кинематические схемы. Электрические схемы
	1
	2

	3
	Практическое занятие№ 1

Чтение принципиальных (полных) схем электрооборудования и электроснабжения предприятий Вычерчивание и анализ монтажных схем (схем соединения). 
	1
	3

	4
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета 
	1
	3


ОП.02 Электротехника
Электрический ток. Величины тока, единицы измерения. Однофазный переменный ток. Трехфазный ток. Получение переменного тока. Соединение обмоток звездой и треугольником.

Трансформатор. Назначение и принцип действия трансформатора. Холостой ход. Нагрузка трансформатора. Короткое замыкание. Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа. Измерительные трансформаторы.

Асинхронные машины. Основные понятия и принцип действия. Синхронные машины. Машины постоянного тока.
Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 «Электротехника»  

	№ 
	Содержание учебного материала
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Тема  1. Действие электрического тока

	1
	Действие электрического тока на организм.
Определение понятия «Электротехника», «Электробезопасность», «Двухфазное прикосновение», «Однофазное прикосновение». Преимущества и недостатки электрической энергии перед другими видами энергии. Ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи. Основные причины поражения электрическим током.
	1
	2

	2
	Назначение и роль защитного заземления.

Определение понятия «Защитное заземление», «Зануление».

Защитные средства от поражения электрическим током.

Оказание первой помощи поражённому электрическим током. Порядок действий доврачебной помощи пострадавшему.
	1
	2

	3
	Электрическая цепь и её элементы.

Определение понятия «Электрическая цепь», «Схема электрической цепи». Основные и вспомогательные элементы электрической цепи.
	1
	2

	4
	Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

Определение понятия «Трансформатор». Электрическая схема однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора.
	1
	2

	5
	Устройство и принцип действия электрических машин.

Определение понятия «Машина постоянного тока», «машины переменного тока» 

Основные конструктивные элементы, типы, область применения.
	1
	2

	6
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3


ОП.03 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Характеристики материалов. Свойства и условия эксплуатации. Общие сведения о строении материалов. Классификация электротехнических материалов. Механические, электрические, тепловые, физико- химические характеристики материалов. Основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и области применения. Состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев. Волокнистые электроизоляционные материалы. Электроизоляционные бумаги, картон. Кабельная бумага. Основные механические и диэлектрические свойства.

Слоистые электроизоляционные материалы. Пластмассы. Гетинакс, его применение. Текстолит. Стеклотекстолит. Их технические характеристики, применение. Жидкие диэлектрики. Очистка электроизоляционных масел.
Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение
	№ 
	Содержание учебного материала

	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Свойства и классификация электроматериалов материалов.

Определение понятия «электроматериалы». Типы атомных связей (ионная, ковалентная, металлическая) и их влияние на свойства материалов. Классификация по электрическим и магнитным свойствам.
	1
	2

	2
	Проводниковые материалы.
Определение понятия «Проводниковые материалы».
Основные свойства и характеристики физических, химических и технологических свойств проводниковых материалов. Алюминий и его сплавы. Медь и ее сплавы. Железо и его сплавы.
	1
	2

	3
	Свойства диэлектриков.

Определение понятия «Диэлектрики». Электрические, механические, тепловые, влажностные и физическо-химические свойства диэлектриков.
	1
	2

	4
	Полупроводниковые материалы.

Определение понятия «полупроводниковые материалы».

Классификация свойств полупроводниковых материалов.
	1
	2

	5
	Жидкие и газообразные диэлектрики.

Определение понятия «Жидкие диэлектрики», «Газообразные диэлектрики».

Области применения жидких и газообразных диэлектриков.
	1
	2

	6
	Активные диэлектрики, сегнетодиэлектрики, пьезоэлектрики, электреты. 

Определение понятия «активные диэлектрики», «сегнетодиэлектрики», «пьезоэлектрики», «электреты». Области применения активных диэлектриков, сегнетодиэлектриков, пьезоэлектриков, электретов.
	1
	2

	7
	Оксидные, стеклообразные и органические полупроводники. 

Определение понятия «Оксидный полупроводник», «Стеклообразный полупроводник», «Органический полупроводник».

Области применения оксидных, стеклообразных и органических полупроводников.
	1
	2

	8
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3 


ОП.04. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Производство и распределение электрической энергии. Устройство и техническое обслуживание подстанций. Виды электрических схем. Причины и виды коротких замыканий в сетях. Электрооборудование до 1кВ и выше 1кВ. Устройство силового оборудования. Кабельные и воздушные линии. Инструменты и приспособления для выполнения электромонтажных работ. Заземление и его элементы.

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Общая технология электромонтажных работ»

	№ 
	Содержание учебного материала, 

	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Значение электромонтажных работ в строительстве. Уровень развития электромонтажных работ. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда электромонтажника. 
	1
	2

	2
	Правила устройства электроустановок. Проект производства электромонтажных работ. Планирование электромонтажных работ. Материально-техническое обеспечение электромонтажных работ.
	1
	2

	3
	Инструменты и приспособления общестроительного назначения и специализированные электромонтажные. Правила приемки, хранения и пользования инструментам, механизмами и приспособлениями. Специальные приспособления для ввертывания в грунт электродов заземления.
Устройства для подъема и работы на высоте: лестницы-стремянки, лестницы-площадки, телескопический монтажный подъемник, телескопическая вышка, инвентарные лестницы, сборно-разборные подмости, тележки. Их назначение и устройство, правила пользования.
	1
	2

	4
	Способы разметки мест прокладки электропроводок и установки аппаратуры управления и защиты. Приемы пробивки и сверления отверстий и гнезд
	1
	2

	5
	Правила выполнения заземления. Элементы заземляющих устройств.
	1
	2

	6
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3


ОП.05. ОХРАНА ТРУДА
Основные понятия: охрана труда, условия труда, безопасные условия труда. Законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда. Основные опасные и вредные производственные факторы.

Электробезопасность на предприятии. Противопожарные меры безопасности. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. Ознакомление с положением о расследовании и учете несчастных случаев, связанных с производством.
Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда

	№ 
	Содержание учебного материала

	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Тема Основы законодательства по охране труда

	1
	Основные задачи охраны труда. Основы законодательства по охране труда.
	1
	2

	2
	Электробезопасность на предприятии.
Государственный, ведомственный и общественный контроль за организацией охраны труда на предприятиях. 
	1
	2

	3
	Ответственность за нарушение правил охраны труда.
	1
	2

	4
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3


МДК.01.01 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Общие понятия об электроустановках и потребителях электроэнергии. Электроэнергетические системы, электрические станции и трансформаторные подстанции. Виды электрических схем. Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция. Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция. Кабели. Назначение, типы, параметры, устройство, условные обозначения. Силовые трансформаторы. Типы, параметры, конструкция, условные обозначения. Виды охлаждения. Схемы, группы соединений обмоток. Измерительные трансформаторы тока. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. Режимы работы, условные обозначения. Измерительные трансформаторы напряжения. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. Режимы работы, условные обозначения. Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Монтаж и демонтаж проводов и тросов. Ремонт кабельных линий. Виды повреждения кабельных линий. Определение места повреждения кабельных линий. Раскопка траншей. Замена кабеля в траншеях, блоках, коллекторах, туннелях.

Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК 01.01 Технология монтажа силового оборудования
	№ 
	Содержание учебного материала

	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Тема Монтаж силового оборудования

	1
	Введение. Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций.
	1
	2

	2
	Короткие замыкания в электрических системах
	1
	2

	3
	Силовые и измерительные трансформаторы
	3
	2

	4
	Изоляторы и токоведущие части.
	2
	2

	5
	Коммутационное и защитное оборудование РУ
	3
	2

	6
	Электрические подстанции
	2
	

	7
	Общие сведения о техническом обслуживании оборудования электрических подстанций
	3
	

	8
	Техническое обслуживание силовых трансформаторов
	3
	

	9
	Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования распределительных устройств (РУ) электрических подстанций
	3
	2

	10
	Электрические сети
	2
	2

	11
	Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования комплектных распределительных устройств (КРУ) электрических подстанций
	3
	2

	12
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3


МДК 02.01 МОНТАЖ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
Воздушные линии электропередач напряжением до 1000 В. Технология монтажа линий электропередач напряжением до 1000 В.

Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам. Технология монтажа кабельных линий, разделки концов кабелей

Ремонт воздушных электрических сетей. Правила подтяжки и смены бандажей, замены пасынков и приставок у деревянных опор, и линейной арматуры. Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий. Нормативная и техническая документация. Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической температуры токоведущих жил кабеля. Способы определения мест повреждения кабельной линии. Профилактические испытания кабелей. Применение испытательной аппаратуры. Безопасность персонала при испытаниях кабельных линий. Оформление документации по результатам испытаний.
Тематический план и содержание учебной дисциплины 

МДК 02.01 «Монтаж силовых электропроводок»
	№ 
	Содержание учебного материала

	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Монтаж и ремонт воздушных и кабельных линий 
	6
	2

	2
	Техническое обслуживание воздушных линий
	6
	2

	3
	Техническое обслуживание кабельных линий
	6
	2

	4
	Релейная защита линий электропередачи
	6
	2

	5
	Профилактические испытания кабелей
	5
	2

	6
	Контрольно-проверочный урок в форме зачета
	1
	3


Тематический план и содержание Учебной практики
	№ 
	Содержание учебного материала
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и рабочим местом.
Выполнение различными способами оконцевания жил проводов и кабелей
	6
	2



	3
	Монтаж, тестирование и техническое обслуживание электропроводки.
	6
	2

	4
	Монтаж, тестирование и техническое обслуживание силового электрооборудования
	6
	2

	5
	Монтаж осветительных сетей и светильников.
	6
	2

	6
	Монтаж электрических машин
	6
	2

	7
	Контрольно-проверочное занятие в форме зачета
	6
	3


Тематический план и содержание Производственной практики
	№ 
	Содержание учебного материала
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	1
	Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и рабочим местом 
Установка скоб, крюков, конструкций
	6
	2

	2
	Выполнение разделки, сращивания, изоляции и пайка проводов напряжением до 1000 В; Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную
	6
	2

	3
	Демонтаж и  ремонт различного несложного силового электрооборудования
	6
	2

	4
	Заглубления в грунт заземлителей, монтаж внешних и внутренних контуров заземления, заземляющих проводников, измерения электрических характеристик заземляющих устройств
	6
	2

	5
	Ознакомление с приёмо-сдаточными испытаниями
	6
	2

	6
	Контрольно-проверочное занятие в форме дифференцированного зачета
	6
	3


5.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.

5.2 Требования к материально-техническим условиям

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете. Оборудование учебного кабинета:

− рабочее место преподавателя;

− места по числу обучающихся;

− комплект учебно-методической документации;

− плакаты;

− электронные видеоматериалы

	Наименование материальных ценностей 
	Количество 

	Магнитная доска 
	1 

	Экран 
	1 

	Проектор 
	1 

	Персональный компьютер 
	1 

	Ноутбуки 
	1 


6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Освоение данной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме оценок по 5-ти балльной шкале. Оценка обучающегося проводится преподавателем в форме устного опроса, собеседования по каждой предмету (модулю) Учебного плана. Результаты промежуточной аттестации обучающихся заносятся в журнал.
Текущий контроль освоения данной программы осуществляет преподаватель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. 

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам и (или) тестам. Результат считается успешным по тестовым заданиям при правильном ответе на 8 вопросов из 10.  

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

7. Фонд оценочных средств
Тесты по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»
1. Выберите определение периода переменного тока:
1. это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями

2. это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным значениями

3. это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями

4. это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание

2. Трансформаторы предназначены:

1. для получения переменного тока

2. для преобразования переменного тока

3. для превращения постоянного тока в переменный

4. для превращения переменного тока в постоянный

3. Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза больше числа витков во вторичной обмотке. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформатора?

1. 0



2. 2

3. U/2
4. 2U
4. Генератор постоянного тока смешанного возбуждения — это генератор, имеющий:

1. Параллельную обмотку возбуждения

2. Последовательную обмотку возбуждения

3. Параллельную и последовательную обмотки возбуждения
4. Имеющий особые обмотки возбуждения

5. Синхронные машины не могут быть:
1. Однофазными
2. Трехфазными
3. Конденсаторными
4. Индуктивными
6. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 В?

1. Изолирующей подставкой
2. Диэлектрическим ковром
3. Диэлектрическими перчатками
4. Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя
7. Разрешается ли использовать люминесцентные лампы для переносного освещения?

1. Разрешается в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током
2. Разрешается, если они укреплены на жесткой опоре
3. Разрешается
4. Не разрешается
8. К основным параметрам проводниковых материалов относятся:
1. удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел прочности при растяжении
2. сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС
3. пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость
4. контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость
9. Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:
1. тантал и рений
2. медь и алюминий
3. графит и пиролитический углерод
4. цинк и хром
10. Какое количество кабелей допускается прокладывать в одной траншее?
1. До восьми кабелей
2. До семи
3. До шести
4. До пяти

11. Чем отличается кабель от провода:

1. кроме изоляции имеет герметичную оболочку
2. кроме изоляции имеет защитную оболочку
3. кроме изоляции имеет наружный покров из хлопчатобумажной пряжи
4. кроме изоляции имеет герметичную и защитную оболочку
12. Какую функцию выполняет заземление?
1. защищает обмотки двигателя от большого тока в случаях короткого замыкания
2. защищает обслуживающий персонал от поражения электрическим током в случаях короткого замыкания
3. защищает электрические цепи от перегрева
4. предохраняет оборудование от выхода из строя
13. Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника круглого сечения, проложенного в земле:
1. 10 мм
2. 8 мм
3. 16 мм
4. 12 мм
14. Глубина траншеи для прокладки кабеля в земле на улицах должна составлять (м):
1. 0,6
2. 0,8
3. 1,0
4. 1,2
15. Можно ли соединять провода и кабели скруткой?

1. Можно
2. Нельзя
3. Допускается на дачах и в частных домах
4. Правилами не регламентируется 
16. Жилы проводов и кабеля в первичных цепях должны быть:
1. многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или медные
2. многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или медные
3. многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или алюмомедные
4. многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или алюмомедные
17. Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях?

1. Не выше 12 В
2. Не выше 24 В
3. Не выше 42 В
4. Не выше 50 В
18. Каким измерительным инструментом производится фазировка электрического оборудования:

1. Вольтметром
2. Контрольной лампой
3. Мегаометром
4. Всеми перечисленными средствами
19. Какие бывают электропроводки до 1 кВ:

1. Открытая электропроводка
2. Скрытая электропроводка
3. Наружная электропроводка
4. Все перечисленные
20. В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим фазам?

1. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый
2. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый цвет, фазы В – в желтый и фазы С – в красный
3. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в красный
4. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый
21. На каких проводах ставится предохранители в осветительных установках:

1. Фазном
2. Нулевом
3. Нейтральном
4. Защитном
22. Глубина заложения труб в полу для скрытой проводки должна быть не менее:

1. 30 мм
2. 20 мм
3. 50 мм
4. 40 мм
23. Высота установки штепсельных розеток в помещениях должно быть:

1. 0,4 м
2. 0,5 м
3. 0,6 м
4. 0,8 м
24. Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического выключателя для защиты от токов выше допустимых:

1. 1,25

2. 1,4

3. 1,8

4. 1,7

25. Электрический аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток:

1. Отделитель

2. Короткозамыкатель

3. Разъединитель

4. Выключатель

26. Аппараты коммутации выше  1 кВ:

1. Силовой трансформатор,  выключатель, генератор

2. Переключатель, рубильник, предохранитель, 

3. Разъединитель, короткозамыкатель, отделитель, выключатель нагрузки, предохранитель

4. Автоматический выключатель, контактор

27. Коммутационный аппарат, предназначенный для дистанционного пуска, останова и защиты электродвигателя:

1. Магнитный пускатель

2. Автоматический выключатель

3. Рубильник

4. Плавкий предохранитель

28. Электрический аппарат, предназначенный для отделения поврежденной подстанции, если головной выключатель сработал при  к.з. и находится в безтоковой паузе (АПВ):

1. Отделитель

2. Короткозамыкатель

3. Разъединитель

4. Переключатель

29. Распределительное устройство, состоящее из закрытых шкафов со встроенными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспомогательными устройствами:

1. РУ

2. ЗРУ

3. КРУ

4. КРУН

30. Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электроэнергии, содержащая электрические аппараты, шины и вспомогательные устройства:

1. КРУ

2. РУ

3. КРУН

4. ЗРУ

	№пп
	Ответы
	№пп
	Ответы
	№пп
	Ответы

	1.
	4
	11.
	4
	21.
	1

	2.
	2
	12.
	2
	22.
	2

	3.
	3
	13.
	1
	23.
	4

	4.
	3
	14.
	3
	24.
	2

	5.
	4
	15.
	2
	25.
	3

	6.
	4
	16.
	4
	26.
	3

	7.
	2
	17.
	1
	27.
	1

	8.
	1
	18.
	1
	28.
	1

	9.
	2
	19.
	4
	29.
	3

	10.
	3
	20.
	3
	30.
	2


Приложение № 2

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
для проверки знаний рабочих по профессии

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 2-3-го разряда

Билет №1 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудовани »

1 Основополагающие факторы, влияющие на изменение характера и содержание труда 

"Электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию"

2 Основные марки проводов и кабелей;

3 Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций;

4 Способы маркировки стальных и пластмассовых труб и кабелей;

5 Основные виды крепежных деталей и конструкций; 

Билет №2 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Простые электрические схемы;

2 Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций; 

3 Основные виды крепежных деталей; 

4 Простые электрические монтажные схемы;

5Правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных 
работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.

Билет №3 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; 

2 Виды сварочного  оборудования,  применяемого  при  электромонтажных  работах  и  правила пользования ими; 

3 Сортамент цветных и черных металлов; 

4 Основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

5 Основные виды крепежных деталей; 

Билет №4 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

1 Виды сварочного  оборудования,  применяемого  при  электромонтажных  работах  и  правила пользования ими; 

2 Классификации электротехнических материалов 

3 Требования к планировке производственных помещений

4 Понятие вибрации

5 Виды, назначение, степень механизации, использование современных материалов и 

передовых методов труда. 

Билет №5 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Назначение и устройство кабельных изделий 

2 Понятия об электроэнергетической системе, электроэнергетической сети, подстанции, 

распределительном устройстве,  линии электропередачи (ЛЭП). 

3 Живучесть электрической сети.  Экономичность.

4 Электроустановки, электроприемники и потребители электрической энергии; 

5 Простые электрические монтажные схемы

Билет №6 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; 

2 Основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

3 Сортамент цветных и черных металлов; 

4 Установка скоб, крючков, конструкций для магнитных пускателей окраска кабелей и шин 

заземления. 

5 Основные виды крепежных деталей; 

Билет №7 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Обработка мест сварки механизированным способом. 

2 Установка осветительных коробок для кабелей.

3 Энергосистемы и электросистемы: виды и назначение.

4 Оборудование для газовой сварки: назначение, правила пользования 

5 основные марки проводов и кабелей;

Билет №8 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах;

2 Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров. 

3 Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций; 

4 Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную

5.Устройство простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента; 

Билет №9 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1Правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.

2 простые электрические монтажные схемы.

3 Снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную. 

4 Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств. 

5 Сварка: виды, назначение.

Билет №10 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию »

1 Установка скоб, крючков, конструкций для магнитных пускателей окраска кабелей и шин 

заземления. 

2 Обработка мест сварки 

3 Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций; 

4 Способы строповки и расстроповки на рабочих местах монтируемого оборудования 

5 Сварка: виды, назначение.
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